**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ**

Βιομηχανικές κεφαλές συνήθως αερίου, αναλογικής λειτουργίας με ολοκληρωμένη ράμπα αερίου.

Ο εξωτερικός ξεχωριστός ανεμιστήρας δεν συμπεριλαμβάνεται και η επιλογή του γίνεται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της εκάστοτε εγκατάστασης.

Διαθέσιμοι για καύση φυσικού αερίου ή υγραερίου και κατόπιν παραγγελίας ειδικές κατασκευές για αέριο πόλης ή βιοαέριο.

Ισχύς MW = 106 W

**ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ**

Ισχύς KW = 103 W

Συνήθως πετρελαίου και ξήλου