**ΠΟΛΥΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ**

**Καύσιμα:** Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Προπάνιο, Βουτάνιο, LPG, Pellets.  
  
**Μετράει:**

* Διοξείδιο του άνθρακα CO2
* Μονοξείδιο του άνθρακα CO – με προστασία
* Μονοξείδιο του αζώτου NO (έως 500ppm)
* Ελκυσμό
* Θερμοκρασία Καυσαερίων
* Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

**Υπολογίζει:**

* Οξυγόνο (O2)
* Οξείδια του αζώτου (NOx)
* Απώλειες
* Περίσσεια Αέρα (λ)
* Απόδοση (Καθαρή – Μεικτή – Συμπυκωμάτων)
* Διαφορά Θερμοκρασίας
* Λόγο Μονοξειδίου του Άνθρακα προς Διοξείδιο του Άνθρακα %
* Ποσοστό Φόρτισης Μπαταρίας

**Περιλαμβάνει:**

α) Όργανο Μέτρησης,

β) Ακροδέκτη Καμινάδας 230mm για ταυτόχρονη μέτρηση ελκυσμού,

γ) Bluetooth

δ) Προστατευτική Λαστιχένια Θήκη με ενσωματωμένο μαγνήτη,

ε) Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες,

στ) Φορτιστή,

ζ) Βαλιτσάκι Μεταφοράς,

η) Οδηγίες Χειρισμού GR-ENG